МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

г. Зеленогорска КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**Раздел 3**

**Правила и область применения**

**расчетных показателей местных нормативов**

**градостроительного проектирования**

г. Зеленогорска Красноярского края

**Зеленогорск**

 **2018 г.**

Содержание:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Том | Примечание |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения г. Зеленогорска Красноярского края | Раздел 1 |  |
| Обоснование расчетных показателейместных нормативов градостроительного проектирования. | Раздел 2 |  |
| Правила и область применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования | Раздел 3 |  |

**3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования г. Зеленогорска**

**1.** Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных норматитвов градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования г. Зеленогорска Красноярского края (местные нормативы градостроительного проектирования, МНГП) направлены на обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности предельно допустимых нагрузок на окружающую среду на основе определения ее потенциальных возможностей, режима рационального использования природных и иных ресурсов с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, недопущения разрушения естественных экологических систем и необратимых изменений в окружающей среде.

Местные нормативы градостроительного проектирования конкретизируют и развивают основные положения, действующие на территории Российской Федерации, Красноярского края и территориальных строительных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, норм и правил противопожарной безопасности, муниципальных правовых актов применительно к природно-климатическим, демографическим, ландшафтным особенностям территорий и их перспективного развития.

Местные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению:

* органами государственной власти Красноярского края, при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления ЗАТО г. Зеленогорска законодательства о градостроительной деятельности;
* органами местного самоуправления ЗАТО г. Зеленогорска при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории, при принятии решений и развитии застроенных территорий.

Действие местных нормативов градостроительного проектирования не распространяется на случаи, когда документация по планировке территории была разработана и согласована в установленном порядке до вступления в силу настоящих МНГП.

Местные нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению объекты жилищного строительства, социальной инфраструктуры, производственной инфраструктуры, коммунально-бытового, транспортного назначения, объекты инженерной инфраструктуры и благоустройства.

Расчетные показатели, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования, применяются при подготовке документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий г. Зеленогорска Красноярского края.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения г. Зеленогорска муниципального образования, установленные местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Красноярского края.

Если, в случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, то применяются расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения г.Зеленогорска, установленные местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Красноярского края.

Если, в случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований, станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, то применяются расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.

# Правила применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Таблица

Перечень нормируемых показателей, применяемых при разработке градостроительной документации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование нормируемого показателя** | **Единицы измерения нормируемого показателя** | **ГП городского округа** | **ДПТ** | **ПЗЗ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | **Пространственно-планировочная организация** |  |  |  |  |
| 1.1 | **Общая организация территории** |  |  |  |  |
| 1.1.1 | нормативы площади и распределения функциональных зон с отображением параметров планируемого развития | га,% | + |  |  |
| 1.1.2 | нормативы площади и распределения территорий общего пользования | га,% | + |  | + |
| 1.1.3 | нормативы расстояний между проектируемыми линейными транспортными объектами применительно к различным элементам планировочной структуры  | м | + | + |  |
| 1.1.4 | нормативы отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | м |  | + | + |
| 1.2 | **Жилые зоны** |  |  |  |  |
| 1.2.1 | нормативы определения потребности в селитебной территории | га / 1000 чел. | + | + |  |
| 1.2.2 | нормативы плотности населения территорий жилого назначения | чел. / га | + | + | + |
| 1.2.3 | нормативы распределения жилых зон по типам и этажности жилой застройки | этажность | + | + | + |
| 1.2.4 | нормативы обеспеченности площадками общего пользования различного назначения | кв.м/чел. |  | + | + |
| 1.2.5 | нормативы расстояний между зданиями, строениями и сооружениями различных типов при различных планировочных условиях | м |  | + | + |
| 1.2.6 | нормативы площади элементов планировочной структуры жилых зон | га | + |  |  |
| 1.2.7 | нормативы интенсивности использования жилых зон | коэфф. |  | + | + |
| 1.2.8 | нормативы размера придомовых земельных участков в том числе при многоквартирных домах | кв. м |  | + | + |
| 1.2.9 | нормативы расстояний между зданиями, строениями и сооружениями различных типов при различных планировочных условиях | м |  | + | + |
| 1.2.10 | нормативы размера придомовых земельных участков при многоквартирных домах | кв.м |  | + | + |
| 1.3 | **Зоны общественно-делового назначения** |  |  |  |  |
| 1.3.1 | нормативные показатели интенсивности использования общественно-деловых зон | тыс. кв. м общ. пл./га | + | + | + |
| 1.3.2 | нормативные показатели плотности застройки общественно – делового назначения | кв. м/чел. | + | + | + |
| 1.4 | **Зоны объектов сельскохозяйственного использования** |  |  |  |  |
| 1.4.1 | нормативы площади территорий сельскохозяйственного использования и земельных участков, предназначенных для размещения объектов сельскохозяйственного назначения | га | + | + | + |
| 1.4.2 | нормативная плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий | % | + | + | + |
| 1.5 | **Зоны садов, огородов и дачных некоммерческих объединений** |  |  |  |  |
| 1.5.1 | предельные размеры земельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства | га | + | + | + |
| 1.5.2 | нормативная плотность застройки земельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства | % |  | + | + |
| 1.5.3 | нормативное расстояние от автомобильных дорог до садоводческих и огороднических объединений | м | + | + | + |
| 1.5.4 | нормативны расстояний между зданиями, строениями и сооружениями различных типов на территории индивидуального садового (дачного) земельного участка  | м |  | + | + |
| 1.5.6 | нормативное расстояние от застройки на территории садоводческих и огороднических объединений до лесных массивов | м | + | + | + |
| 1.5.7 | нормативные размеры и состав площадок общего пользования на территориях садоводческих и огороднических объединений | кв. м |  | + | + |
| 1.5.8 | нормативное расстояние от площадки мусоросборников до границ садовых участков | м |  | + | + |
| 1.5.9 | нормативная ширина улиц и проездов в красных линиях на территории садоводческих и огороднических объединений | м |  | + | + |
| 2 | **Социальное и коммунально-бытовое назначение** |  |  |  |  |
| 2.1. |
| 2.1.1 | уровень обеспеченности общеобразовательными организациями | % охвата детей от 6,5 до 18 лет | + | + |  |
| 2.1.2 | размер земельного участка общеобразовательных организаций  | кв. м на 1 учащегося | + | + |  |
| 2.1.3 | доступность общеобразовательных организаций | минут/м | + | + |  |
| 2.1.4 | уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями | % охвата детей от 1,5 до 7 лет | + | + |  |
| 2.1.5 | размер земельного участка дошкольных образовательных организаций | кв. м на 1 место | + | + |  |
| 2.1.6 | доступность дошкольных образовательных организаций | минут/м | + | + |  |
| 2.1.7 | максимально допустимая вместимость дошкольных образовательных организаций | мест | + | + |  |
| 2.1.8 | уровень обеспеченности межшкольными учебными комбинатами | мест на 1 тыс. чел. | + | + |  |
| 2.1.9 | размер земельного участка межшкольных учебных комбинатов | га | + | + |  |
| 2.1.10 | уровень обеспеченности организациями дополнительного образования  | % охвата школьников | + | + |  |
| 2.1.11 | размер земельного участка организаций дополнительного образования | га | + | + |  |
| 2.1.12 | уровень обеспеченности детскими оздоровительными лагерями | место | + |  |  |
| 2.1.13 | размер земельного участка детских оздоровительных лагерей | кв. м на 1 место | + | + |  |
| 2.2 |
| 2.2.1 | размер земельного участка фельдшерско-акушерских пунктов | га | + | + |  |
| 2.2.2 | размер земельного участка лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | га | + | + |  |
| 2.2.3 | доступность лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | минут/м | + | + |  |
| 2.2.4 | максимально допустимая вместимость лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | посещение в смену | + | + |  |
| 2.2.5 | размер земельного участка лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | га | + | + |  |
| 2.2.6 | размер земельного участка медицинских организаций скорой медицинской помощи  | га | + | + |  |
| 2.2.7 | размер земельного участка родильных домов | га | + | + |  |
| 2.2.8 | размер земельного участка женских консультаций | га | + | + |  |
| 2.2.9 | размер земельного участка аптечных организаций | га | + | + |  |
| 2.2.10 | доступность аптечных организаций | минут/м | + | + |  |
| 2.3 | **Нормативы обеспеченности услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания** |  |  |  |  |
| 2.3.1 | уровень обеспеченности отделениями почтовой связи | объект | + | + |  |
| 2.3.2 | размер земельного участка отделений почтовой связи | га | + | + |  |
| 2.3.3 | доступность отделений почтовой связи | минут/м | + | + |  |
| 2.3.4 | уровень обеспеченности торговыми предприятиями | кв. м. торговой площади на 1 тыс. человек | + | + |  |
| 2.3.5 | размер земельного участка торговых предприятий  | кв. м на 1 кв. м торговой площади | + | + |  |
| 2.3.6 | доступность предприятий торговли | минут/м | + | + |  |
| 2.3.7 | уровень обеспеченности рынками | кв. м. торговой площади на 1 тыс. человек | + | + |  |
| 2.3.8 | размер земельного участка рынков | кв. м на 1 кв. м торговой площади | + | + |  |
| 2.3.9 | уровень обеспеченности предприятиями общественного питания | мест на 1 тыс. человек | + | + |  |
| 2.3.10 | размер земельного участка предприятий общественного питания | га на 100 мест | + | + |  |
| 2.3.11 | доступность предприятий общественного питания | минут/м | + | + |  |
| 2.3.12 | уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания | рабочих мест на 1 тыс. человек | + | + |  |
| 2.3.13 | размер земельного участка предприятий бытового обслуживания | га на 10 рабочих мест | + | + |  |
| 2.3.14 | доступность предприятий бытового обслуживания | минут/м | + | + |  |
| 2.3.15 | уровень обеспеченности прачечными | кг белья в смену | + | + |  |
| 2.3.16 | размер земельного участка прачечных | га | + | + |  |
| 2.3.17 | уровень обеспеченности химчистками | кг вещей в смену | + | + |  |
| 2.3.18 | размер земельного участка химчисток | га | + | + |  |
| 2.3.19 | уровень обеспеченности банями | место | + | + |  |
| 2.3.20 | размер земельного участка бань | га | + | + |  |
| 2.4 |
| 2.4.1 | уровень обеспеченности библиотеками | тыс. ед. хранения на 1 тыс. чел. | + | + |  |
| 2.4.2 | размер земельного участка библиотек | га | + | + |  |
| 2.5 |
| 2.5.1 | уровень обеспеченности помещениями для культурно-досуговой деятельности | кв. м площади пола на 1 тыс. человек |  | + |  |
| 2.5.2 | размер земельного участка помещений для культурно-досуговой деятельности | га |  | **+** |  |
| 2.5.3 | уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа | объект/место на 1 тыс. чел. | **+** | + |  |
| 2.5.4 | размер земельного участка учреждений культуры клубного типа | га | **+** | **+** |  |
| 2.5.5 | уровень обеспеченности музеями | объект | **+** | + |  |
| 2.5.6 | размер земельного участка музеев | га | **+** | **+** |  |
| 2.5.7 | уровень обеспеченности универсальными спортивно-зрелищными залами | место на 1 тыс. человек | + |  |  |
| 2.5.8 | размер земельного участка универсальных спортивно-зрелищных залов | га | **+** | **+** |  |
| 2.5.9 | уровень обеспеченности выставочными залами | объект | + |  |  |
| 2.5.10 | размер земельного участка выставочных залов | га | **+** | **+** |  |
| 2.5.11 | уровень обеспеченности кинотеатрами | мест на 1 тыс. чел. | + |  |  |
| 2.5.12 | размер земельного участка кинотеатров | га | **+** | **+** |  |
| 2.5.13 | уровень обеспеченности театрами | мест на 1 тыс. чел. | + |  |  |
| 2.5.14 | размер земельного участка театров | Га | **+** |  |  |
| 2.5.15 | уровень обеспеченности концертными залами | объект | + |  |  |
| 2.5.16 | размер земельного участка концертных залов | га | **+** |  |  |
| 2.6 | **Нормативы обеспеченности объектами физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения** |  |  |  |  |
| 2.6.1 | уровень обеспеченности помещениями для физкультурных занятий и тренировок | кв. м общей площади на 1 тыс. человек |  | + |  |
| 2.6.2 | размер земельного участка помещений для физкультурных занятий и тренировок | га |  | + |  |
| 2.6.3 | уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами | кв. м пл. пола на 1 тыс. чел. | + | + |  |
| 2.6.4 | размер земельного участка физкультурно-спортивных залов | га | **+** | **+** |  |
| 2.6.5 | доступность физкультурно-спортивных залов | минут/м | **+** | **+** |  |
| 2.6.6 | уровень обеспеченности плавательными бассейнами | кв. м. зеркала воды на 1 тыс. чел. | + | + |  |
| 2.6.7 | размер земельного участка плавательных бассейнов | га | **+** | **+** |  |
| 2.6.8 | уровень обеспеченности плоскостными сооружениями | га на 1 тыс. чел. | + | + |  |
| 2.6.9 | размер земельного участка плоскостных сооружений | га | **+** | **+** |  |
| 2.7 |
| 2.7.1 | уровень обеспеченности молодежными центрами | объект | + |  |  |
| 2.7.2 | размер земельного участка молодежного центра | га | **+** | **+** |  |
| 2.8 | нормативы обеспеченности кредитными организациями |  |  |  |  |
| 2.8.1 | уровень обеспеченности отделениями банков | операционная касса на 10-30 тыс. человек | **+** | **+** |  |
| 2.8.2 | размер земельного участка отделений банков | га | **+** | **+** |  |
| 2.8.3 | уровень обеспеченности отделениями сберегательного банка | операционная касса на 10-30 тыс. человек | **+** | **+** |  |
| 2.8.4 | размер земельного участка отделений сберегательного банка | га | **+** | **+** |  |
| 2.9 | нормативы обеспеченности организациями и учреждениями управления |  |  |  |  |
| 2.9.1 | размер земельного участка организаций и учреждений управления | кв. м на 1 сотрудника | **+** | **+** |  |
| 2.10 | нормативы обеспеченности учреждениями жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 2.10.1 | уровень обеспеченности гостиницами | мест на 1 тыс. человек | **+** | **+** |  |
| 2.10.2 | размер земельного участка гостиниц | га | **+** | **+** |  |
| 2.11 | нормативы обеспеченности формирования муниципального архива |  |  |  |  |
| 2.11.1 | уровень обеспеченности архивами | объект | + |  |  |
| 2.11.2 | размер земельного участка архивов | га | **+** | **+** |  |
| 2.12 | нормативы обеспеченности малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством |  |  |  |  |
|  | **нормируемые** |  |  |  |  |
| 2.12.1 | средняя жилищная обеспеченность | кв. м/чел. | + | + |  |
|  | **ненормируемые** |  |  |  |  |
| 2.12.2 | распределение жилых зон по типу жилой застройки | - | + | + |  |
| 2.12.3 | распределение жилищного фонда по виду жилых домов | - | + | + |  |
| 2.12.4 | расчетный показатель количества проживающих | человек | + | + |  |
| 2.12.5 | доля общей площади общественных помещений (коммерческого назначения) в общей площади многоквартирных жилых домов  | % |  | + |  |
| 3. | **Инженерная инфраструктура** |  |  |  |  |
| 3.1 |
| 3.1.1 | **Объекты газоснабжения** |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Нормативы обеспеченности сжиженным газом | кг в мес. на 1 чел. | + | + |  |
| 3.1.1.2 | Нормативы укрупненного показателя потребления природного газа, | м.куб/год на 1 чел | + | + |  |
| 3.1.1.3 | Нормативные расстояния при размещении ГРС, ГРП | м | + | + |  |
| 3.1.2 | **Объекты электроснабжения** |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Нормативы обеспеченности электрической энергией  | кВт ч /год на 1 чел | + | + |  |
| 3.1.2.2 | Нормативы укрупненного показателя удельной расчетной нагрузки селитебной территории | кВт/чел | + | + |  |
| 3.1.2.3 | Нормы отвода земель для электрических сетей | м | + | + |  |
| 3.1.3 | **Объекты связи** |  |  |  |  |
| 3.1.3.1 | Нормативы обеспеченности объектами связи  | Кол. ном. на 1000 чел | + | + |  |
| 3.1.3.2 | Нормы отвода земель для линий связи | м | + | + |  |
| 3.1.4 | **Трубопроводный транспорт** |  |  |  |  |
| 3.1.4.1 | Расстояния от наземных магистральных газопроводов до элементов застройки и водоемов | м | + | + |  |
| 3.1.4.2 | Расстояния от компрессорных станций | м | + | + |  |
| 3.1.4.3 | Расстояния от магистральных трубопроводов для транспортирования нефти | м | + | + |  |
| 3.1.4.4 | Расстояния от нефтеперекачивающих станций | м | + | + |  |
| 3.1.5 | **Инженерные сети** |  |  |  |  |
| 3.1.5.1 | Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов | м | + | + |  |
| 3.1.5.2 | Ширина полос земель для электрических сетей напряжением 0,38 500 кВ | м | + | + |  |
| 3.2 |
| 3.2.1 | **Объекты водоснабжения** |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Нормы водопотребления (Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно питьевые нужды населения) | л/сутм.куб /мес | + | + |  |
| 3.2.1.2 | Нормы земельных участков для размещения станций очистки воды | га | + | + |  |
| 3.2.1.3 | Нормы отвода земель для магистральных водоводов | м | + | + |  |
| 3.2.2 | **Объекты водоотведения** |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | Нормы водоотведения (Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод) | л/сутм.куб /мес | + | + |  |
| 3.2.2.2 | Нормы земельных участков для размещения канализационных очистных сооружений | га | + | + |  |
| 3.2.2.3 | Нормы отвода земель для магистральных канализационных коллекторов | м | + | + |  |
| 3.2.3 | **Объекты теплоснабжения** |  |  |  |  |
| 3.2.3.1 | Нормы теплоснабжения (Удельная расчетная тепловая нагрузки на отопление здания) | Ккал/ч на кв.м. | + | + |  |
| 3.2.3.2 | Нормы земельных участков для размещения котельных | га | + | + |  |
| 3.2.4 | **Объекты газоснабжения** |  |  |  |  |
| 3.2.4.1 | Нормативы обеспеченности сжиженным газом | кг в мес. на 1 чел. | + | + |  |
| 3.2.4.2 | Нормы земельных участков для размещения газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов | га | + | + |  |
| 3.2.4.3 | Нормативы укрупненного показателя потребления природного газа,  | м.куб/год на 1 чел | + | + |  |
| 3.2.4.4 | Нормативные расстояния при размещении ГРП, ГРПБ, ШРП | м | + | + |  |
| 3.2.5 | **Объекты электроснабжения** |  |  |  |  |
| 3.2.5.1 | Нормативы обеспеченности электрической энергией  | кВт ч /год на 1 чел | + | + |  |
| 3.2.5.2 | Нормативы укрупненного показателя удельной расчетной нагрузки селитебной территории | кВт/чел | + | + |  |
| 3.2.5.3 | Нормативы укрупненного показателя электрической нагрузки | Вт/кв.м | + | + |  |
| 3.2.5.4 | Нормативы наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов |  | + |  |  |
| 3.2.5.5 | Нормы участков для размещения объектов электроснабжения | га | + | + |  |
| 3.2.5.6 | Нормы отвода земель для электрических сетей | м | + | + |  |
| 3.2.6 | **Объекты связи** |  |  |  |  |
| 3.2.6.1 | Нормативы обеспеченности объектами связи  | Кол. ном. на 1000 чел | + | + |  |
| 3.2.6.2 | Нормы земельных участков для объектов связи | га | + | + |  |
| 3.2.6.3 | Нормы отвода земель для линий связи | м | + | + |  |
| 3.2.7 | **Инженерные сети** |  |  |  |  |
| 3.2.7.1 | Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений | м | + | + |  |
| 3.2.7.2 | Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении | м | + | + |  |
| 3.2.7.3 | Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов | м | + | + |  |
| 3.2.7.4 | Ширина полос земель для электрических сетей напряжением 0,38 500 кВ | м | + | + |  |
| 3.3 |
| 3.3.1 | **Объекты водоснабжения** |  |  |  |  |
| 3.3.1.1 | Нормы водопотребления (Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно питьевые нужды населения) | л/сутм.куб /мес | + | + |  |
| 3.3.1.2 | Нормы земельных участков для размещения станций очистки воды | га | + | + |  |
| 3.3.1.3 | Нормы отвода земель для магистральных водоводов | м | + | + |  |
| 3.3.2 | **Объекты водоотведения** |  |  |  |  |
| 3.3.2.1 | Нормы водоотведения (Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод) | л/сутм.куб /мес | + | + |  |
| 3.3.2.2 | Нормы земельных участков для размещения канализационных очистных сооружений | га | + | + |  |
| 3.3.2.3 | Нормы отвода земель для магистральных канализационных коллекторов | м | + | + |  |
| 3.3.3 | **Объекты теплоснабжения** |  |  |  |  |
| 3.3.3.1 | Нормы теплоснабжения (Удельная расчетная тепловая нагрузки на отопление здания) | Ккал/ч на кв.м. | + | + |  |
| 3.3.3.2 | Нормы земельных участков для размещения котельных | га | + | + |  |
| 3.3.4 | **Объекты газоснабжения** |  |  |  |  |
| 3.3.4.1 | Нормативы обеспеченности сжиженным газом | кг в мес. на 1 чел. | + | + |  |
| 3.3.4.2 | Нормы земельных участков для размещения газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов | га | + | + |  |
| 3.3.4.3 | Нормативы укрупненного показателя потребления природного газа,  | м.куб/год на 1 чел | + | + |  |
| 3.3.4.4 | Нормативные расстояния при размещении ГРП, ГРПБ, ШРП | м | + | + |  |
| 3.3.5 | **Объекты электроснабжения** |  |  |  |  |
| 3.3.5.1 | Нормативы обеспеченности электрической энергией  | кВт ч /год на 1 чел | + | + |  |
| 3.3.5.2 | Нормативы укрупненного показателя удельной расчетной нагрузки селитебной территории | кВт/чел | + | + |  |
| 3.3.5.3 | Нормативы укрупненного показателя электрической нагрузки | Вт/кв.м | + | + |  |
| 3.3.5.4 | Нормативы наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов |  |  |  |  |
| 3.3.5.5 | Нормы участков для размещения объектов электроснабжения | га | + | + |  |
| 3.3.5.6 | Нормы отвода земель для электрических сетей | м | + | + |  |
| 3.3.6 | **Объекты связи** |  |  |  |  |
| 3.3.6.1 | Нормативы обеспеченности объектами связи  | Кол. ном. на 1000 чел | + | + |  |
| 3.3.6.2 | Нормы земельных участков для объектов связи | га | + | + |  |
| 3.3.6.3 | Нормы отвода земель для линий связи | м | + | + |  |
| 3.3.7 | **Инженерные сети** |  |  |  |  |
| 3.3.7.1 | Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений | м | + | + |  |
| 3.3.7.2 | Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении | м | + | + |  |
| 3.3.7.3 | Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов | м | + | + |  |
| 3.3.7.4 | Ширина полос земель для электрических сетей напряжением 0,38 500 кВ | м | + | + |  |
| 4. | **Транспортная инфраструктура** |  |  |  |  |
| 4.1 | нормативы обеспеченности организации в границах муниципального района дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в соответствии с законодательством Российской Федерации;(дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации) |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Классификация автомобильных дорог по значению и использованию | - | + | + |  |
| 4.1.2 | Параметры автомобильных дорог | м | + | + | + |
| 4.1.3 | Обеспеченность автомобильных дорог объектами дорожного сервиса | колонок, постов, машино-мест, мест | + |  |  |
| 4.1.4 | Параметры отводимых территорий под размещаемые автомобильные дороги и (или) объект дорожного сервиса | м | + | + | + |
| 4.2 | нормативы обеспеченности организации в границах муниципального района создания транспортных услуг населению между поселениями; |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Обеспечение связанности населенных пунктов круглогодичным сообщением | - |  | + |  |
| 4.3 | нормативы обеспеченности услугами дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;(дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля з сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации) |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Уровень автомобилизации населения | авт. на 1000 жителей |  | + |  |
| 4.3.2 | Потребность населения в объектах обслуживания транспорта (АЗС, СТО) | колонок, постов |  | + | + |
| 4.3.3 | Потребность населения в местах постоянного хранения транспорта | машино-мест |  | + | + |
| 4.3.4 | Потребность населения в местах временного хранения транспорта | машино-мест |  | + | + |
| 4.3.5 | Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта | км/кв.км |  | + |  |
| 4.3.6 | Категории улично-дорожной сети | - |  | + |  |
| 4.3.7 | Параметры улично-дорожной сети | м |  | + | + |
| 4.3.8 | Обеспечение безопасности дорожного движения – организация пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей частью | - |  | + | + |
| 4.4 | нормативы обеспеченности населения поселения транспортными услугами в границах поселения |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Дальность пешеходных подходов до остановок общественного транспорта | м |  | + | + |
| 4.5 | нормативы обеспеченности организации в границах городского округа дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации;(дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации) |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Уровень автомобилизации населения | авт. на 1000 жителей | + | + |  |
| 4.5.2 | Потребность населения в объектах обслуживания транспорта (АЗС, СТО) | колонок, постов | + | + | + |
| 4.5.3 | Потребность населения в местах постоянного хранения транспорта | машино-мест | + | + | + |
| 4.5.4 | Потребность населения в местах временного хранения транспорта | машино-мест | + | + | + |
| 4.5.5 | Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта | км/кв.км | + | + |  |
| 4.5.6 | Категории улично-дорожной сети | - | + | + |  |
| 4.5.7 | Параметры улично-дорожной сети | м | + | + | + |
| 4.5.8 | Обеспечение безопасности дорожного движения – организация пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей частью | - | + | + | + |
| 4.6 | нормативы обеспеченности организации в границах городского округа предоставления транспортных услуг населению и транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Дальность пешеходных подходов до остановок общественного транспорта | м | + | + | + |
| 5. | **Лечебно-оздоровительные местности и курорты** |  |  |  |  |
| 5.1 |
| 5.1.1 | Нормативные требования к организации и размещению в границах муниципальных образований лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения | - | + | + |  |
| 5.1.2 | Размеры озеленённых территорий общего пользования курортных зон в санаторно-курортных и оздоровительных организациях | кв. м на 1 место |  | + |  |
| 5.1.3 | Уровень обеспеченности муниципальных образований лечебно-оздоровительными местностями и курортами местного значения | - | + |  |  |
| 5.1.4 | Размеры земельных участков лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения | кв. м на 1 место | + | + |  |
| 5.1.5 | Расстояние от границ земельных участков, вновь проектируемых санаторно-курортных и оздоровительных организаций | м | + | + |  |
| 5.1.6 | Размеры территорий пляжей, размещаемых в курортных зонах | м2 на одного посетителя | + | + |  |
| 5.1.7 | Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования | м2 на одного посетителя | + | + |  |
| 5.1.8 | Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью | м2 на одного посетителя | + | + |  |
| 5.1.9 | Коэффициенты одновременной загрузки пляжей для расчета численности единовременных посетителей на пляжах | - |  | + |  |
| 6 | **Зоны массового отдыха** |  |  |  |  |
| 6.1 |
| 6.1.1 | Требования к размещению объектов для массового отдыха населения | - | + | + |  |
| 6.1.2 | Требования к размещению зоны отдыха в условиях котловинности горного рельефа  | - | + | + |  |
| 6.1.3 | Нормативы транспортной доступности зон массового кратковременного отдыха | ч | + | + |  |
| 6.1.4 | Размеры территорий зон отдыха | м2 на одного посетителя | + | + |  |
| 6.1.5 | Размеры территорий пляжей, размещаемых в зонах отдыха | м2 на одного посетителя | + | + |  |
| 6.1.6 | Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования | м2 на одного посетителя | + | + |  |
| 6.1.7 | Коэффициенты одновременной загрузки пляжей для расчета численности единовременных посетителей на пляжах  | - |  | + |  |
| 7 | **Охрана окружающей среды** |  |  |  |  |
| 7.1 |
| 7.1.1 | Нормативные показатели допустимых уровней воздействия на окружающую среду | - | + | + |  |
| 7.1.2 | Нормативные требования по обеспечению экологической безопасности и охране окружающей среды при размещении производственных объектов  | - | + | + |  |
| 7.1.3 | Условия размещения промышленных предприятий в зависимости от потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА). | - | + | + |  |
| 7.1.4 | Регулирование микроклимата  | - |  | + |  |
| 7.1.5 | Нормативные требования к размещению объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории. | - | + | + |  |
| 7.1.6 | Нормативные требования к застройке территорий месторождений полезных ископаемых. | - | + | + |  |
| 7.1.7 | Нормативные требования к охране объектов культурного наследия при градостроительном проектировании. | - | + | + |  |
| 7.2 |
| 7.2.1 | Нормативный уровень озеленённости территории | % | + |  |  |
| 7.2.2 | Процент увеличения уровня озелененности территории застройки в населенных пунктах с предприятиями 1-3 класса опасности, требующими устройства санитарно-защитных зон | % | + | + |  |
| 7.2.3 | Нормативы обеспеченности объектами рекреационного назначения (суммарная площадь озелененных территорий общего пользования): | м2/чел | + | + |  |
| 7.2.4 | Нормативы площади территорий для размещения новых объектов рекреационного назначения | га | + | + |  |
| 7.2.5 | Требования к устройству зимних садов | - | + | + |  |
| 7.2.6 | Минимальные расчетные показатели площадей территорий, распределения элементов объектов рекреационного назначения (в % от общей площади территории объекта). | % |  | + |  |
| 7.2.7 | Площадь озелененных территорий в общем балансе территории парков и садов | % | + | + |  |
| 7.2.8 | Требования к устройству дорожной сети рекреационных территорий общего пользования | - |  | + |  |
| 7.2.9 | Нормативы доступности территорий и объектов рекреационного назначения для населения. | м/мин | + | + |  |
| 7.2.10 | Нормативы доступности территорий и объектов рекреационного назначения для инвалидов и маломобильных групп населения. | - | + | + |  |
| 7.2.11 | Нормативы численности единовременных посетителей объектов рекреационного назначения | чел/га |  | + |  |
| 7.2.12 | Нормативы благоустройства озеленённых территорий общего пользования. | - |  | + |  |
| 7.2.13 | Нормативы охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального образования. | - | + | + |  |
| 8. |
| 8.1 |
| 8.1.1 | Нормативные требования к разработке мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | - | + | + |  |
| 8.1.2 | Нормативные требования градостроительного проектирования в сейсмических районах | - | + | + |  |
| 8.1.3 | Нормативные показатели пожарной безопасности муниципальных образований | - | + | + |  |
| 8.1.4 | Нормативные требования по защите территорий от затопления и подтопления | - | + | + |  |
| 8.1.5 | Нормативные требования по организации оповещения населения об опасности | - | + | + |  |
| 8.1.6 | Нормативные требования к созданию и содержанию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. | - | + |  |  |
| 8.2 | **Нормативы обеспеченности организации в границах муниципального образования мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья** | - | + |  |  |
| 8.3 | **Нормативы обеспеченности в границах муниципального образования создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований** | - | + |  |  |
| 8.4 | **Нормативы обеспеченности организации в границах муниципального образования участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования** | - | + |  |  |
| 9. | **Зоны специального назначения** |  |  |  |  |
| 9.1 |
| 9.1.1 | Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон, предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке твёрдых бытовых отходов | га на 1000 т | + | +/- |  |
| 9.1.2 | Нормативы накопления твёрдых бытовых отходов  | кг/чел в год | + | + |  |
| 9.1.3 | Нормативные показатели количества уличного смёта с 1 кв. м твёрдых покрытий улиц, площадей и других территорий общего пользования. | кг в год | + | + |  |
| 9.1.4 | Нормативные требования к мероприятиям по мусороудалению | - | + | + |  |
| 9.1.5 | Нормативные требования к размещению площадок для установки мусоросборников | - | + | + |  |
| 9.1.6 | Нормативные требования к расчёту числа устанавливаемых контейнеров для мусора. | - | + | + |  |
| 9.1.7 | Нормативные требования к размещению объектов утилизации и переработки отходов производства и потребления  | - | + | +/- |  |
| 9.1.8 | Нормативные требования к утилизации твёрдых бытовых отходов на территориях сплошного залегания многолетнемёрзлых пород. | - | + | +/- |  |
| 9.1.8 | Нормативные требования к утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений. | - | + | +/- |  |
| 9.1.10 | Нормативные требования к размещению объектов утилизации токсичных отходов. | - | + | +/- |  |
| 9.1.11 | Нормативные требования к размещению объектов утилизации биологических отходов. | - | + | +/- |  |
| 9.2 |
| 9.2.1 | Нормативные размеры земельного участка для кладбища | га на 1 тыс. чел | + | + |  |
| 9.2.2 | Нормативные требования к размещению объектов ритуального назначения | - | + | + |  |
| 9.2.3 | Нормативные требования к участку, отводимому под кладбище. | - | + | + |  |
| 9.2.4 | Нормативные требования к использованию территорий закрытых кладбищ. | - | + | + |  |
| 9.2.5 | Нормативные требования к благоустройству объектов ритуального назначения. | - | + | + |  |
| 10. | **Установление полномочий** собственника **водных объектов** |  |  |  |  |
| 10.1 | **Нормативы обеспеченности организации в границах муниципального образования осуществления в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд.** | - | + | + |  |
| 10.2 | **Нормативы обеспеченности в границах муниципального образования установления правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирования населения об ограничениях использования таких водных объектов.** | - | + | + |  |